제  안  서

에너지 절약 및 환경보전을 위한 자활근로사업

2004년  7월

제조원
TEL 063-835-3367~9 / FAX 063-835-1081 www.sootfree.co.kr

목         차

Ⅰ 회사소개 및 연혁

Ⅱ 제안내용

1.사업명                                              2. 목적

3. 자활근로사업 제안 배경                            4. 가정용 기름보일러 관리실태                        5. 기름보일러 청소 효과                               6. 경제적 가치(효과분석)                              7. 수트마스터의 성능                                  8. 공공근로사업 추진 사례                            9. 제품공급가격                                      10. 교육 및 기술지원                                  11. 조직별 상호 역할 및 사업진행순서

Ⅲ 보일러 청소와 에너지 절약

수트마스터 특징

Ⅳ 기타 첨부자료

Ⅰ. 회사소개 및 연혁

1. 회사소개

1989년 4월 설립한 상명ENTech㏇는 월 1125ton 생산규모의 공장 시설을 갖추고 품질 보증 Q마크를 지정받았으며, 2001년 장영실과학문화상(환경기술부문) 금상을 수상하였고, 또한 특허 4건, 실용신안 3건 및 관련 know how 등 지적 재산권을 보유하고 있습니다.

대기오염 문제를 해결하고자 연소과정에서 발생하는 대기오염 물질을 손쉽게 저감할 수 있는 연소 촉진제를 개발하여 판매중이며, 환경부 산하 국립환경연구원 및 지방 환경관리청 등 국가기관으로부터 공인받아 국제적으로 강화되는 환경규제와 에너지 절약 추세에 능동적으로 대처하고 있는 환경보호 및 에너지절감 전문회사입니다.

현재 중국의 환경오염물질저감 및 에너지절감 등의 사업에 본격 진출하여 당사 제품에 대한 호평을 받고 있습니다.(흑룡강성, 요녕성, 섬서성 등)

2. 회사연혁

1989. 04   상명산업 설립. ( 익산시 석왕동 107-1번지 )                   1992. 06   한국 생활용품 시험연구원 "품질보증업체지정".

1995. 05   내연기관용 연료필터. (특허 제 0213920)

1996. 11   연소보조장치 성능기준적합 판정. ( 국립환경 연구원 )

1996. 11   연소보조장치 대기오염방지시설인정. ( 전주지방환경관리청 )

1997. 04   보일러 내부의 연도 및 연소실 크리닝 시스템 (SOOT FREE)특허등록

1997. 06   "환경보전 우수기업" 환경부 장관 표창.

1998. 05   중소기업 기술혁신 개발사업, 정부지원업체선정. ( 중소기업청 )

1998. 05   "유류용 혼합 장치" 특허등록.

1999. 02   오일연소시 발생하는 황산화물 및 탄소가스 제거 방법 특허 등록.

2000. 01   벤처기업지정. ( 중소기업청 )

2001. 04   장영실과학문화상(환경기술부문)□ 금상 수상

2001. 07   상명이엔텍(주)으로 법인전환

2002. 07   연소보조장치 대기오염방지시설인정. ( 국립환경연구원 )

Ⅱ. 제안내용

1. 사업명

저소득층 및 사회복지시설 보일러 청소사업

2. 목  적

- 저소득층에 대한 사회적 관심의 표현으로서 동절기를 준비함에 있어    보일러의 관리를 점검함은 물론 보일러 청소를 통해 에너지 절약 및    보일러 수명연장등 경제적인 이익을 도모하는데 있다.

- 에너지와  환경에 대한 국내외적 관심에 부응하고 경제적 손실의 억    제 그리고 환경시대의 공공의무를 다하는 지방자치단체로서 발돋움    을 위한 환경 정책의 수립을 목적으로 한다.

- 자활근로참여자의 활동을 통해 사회자립의지고취와 자활근로사업이    후의 자립형 생계사업으로서의 추진을 도모하는데 있다.

3. 자활근로사업 제안배경

1) 사회복지사업

저소득층 및 사회복지시설의 난방용 기름보일러 청소는 기름절약과 보일러의 수명연장 등으로 인한 경제적 도움과 사회적 관심의 표현으로서 사회복지의 실천운동이다.

2) 환경보호사업

환경에 대한 관심이 세계적인 이슈가 되면서 산업용 보일러, 디젤자동차등에 대한 규제가 강화되고 있는 상황에서 기름보일러에서 배출되는 오염물질의 양도 상당한 부분을 차지하는게 사실이다. 환경에 대한 관심과 교육의 필요성이 있다.

3) 에너지 절약

주요 에너지 수입국중의 하나인 우리나라에서는 에너지 절약이 국가경제를 발전시키는데 커다란 공헌을 하고 있다. 그래서 가정보일러 뿐만 아니라 산업용 보일러에서도 에너지 절약을 위해 주기적 또는 지속적인 청소를 실시하고 있으며 이는 세계적인 추세이며 당연한 조치이다.

4) 자활근로사업의 적용

작업조건이 매우 간단하고 단순하여 참여자의 부담이 전혀없고 자신보다 어려운 사회계층를 돕는다는 자부심과 자신감 고취를 심어줄수 있다.  또한 자활공공근로사업 이후에 희망자는 지속적인 판매사업으로의 전환이 가능함.

전라북도 (전주시, 익산시, 김제시. 부안군. 장수군)에서는 이미 공공근로사업으로 채택한 바 있으며 소외계층의 가정용 기름보일러를 청소한 결과 매우 좋은 반응과 효과를 거둔바 있어 이를 제안함.

4. 가정용 기름보일러의 관리실태

-저소득층의 난방용 기름보일러는 대부분 장기간 청소 및 점검을 실시하지 않고 방치함에 따라 보일러 내부에 그을음(검댕)이 많이 끼어 열효율이 극히 낮은 상태이다. 이로인하여 연료가 많이 소모되고 고장이 잦으며 또한 그을음 낙진으로 환경오염이 발생하는 등 많은 문제점이 상존하고 있음.

-기름 보일러는 연소가 일어날 때 분진이 발생하고 이것이 보일러 내부나 연통에 누적되게된다. 이렇게 되면 분진 때문에 열의 전달이 나빠져 보일러의 효율이 크게 떨어진다.

5. 기름보일러 청소 효과 및 요령

-수트마스터의 청소방법은 간단하여 1년에 1~2회만 정기적으로 청소하면 보일러 내부 곳곳에 끼어 있던 그을음이 완전 연소되어 보일 내부가 깔끔히 청소되므로서 열효율이 높아져 연료 10%정도는 쉽게 절약될 뿐 아니라 보일러의 수명도 길어지고 소음이 나지 않음.        - 매년 적어도 두 번은 보일러 내부를 청소해준다                     - 가을철 사용전에 청소해주는 것이 좋다

6. 경제적 가치(효과분석) - 에너지관리공단 자료

-□2000년도 국내 에너지 수입 300억 달러 (총수입액의 18.5%)       -□2000년도 석유 수입 221억 달러 (에너지수입액의 82%)            - 10%의 절약효과가 나올경우                                          주택당 연간 난방비 50만원 기준(연간 유류 1064□사용기준)           10% 절약시 5만원                                                   1000만 가구 적용시 5만원×1000만 가구= 5000억원              - 연간 에너지수입비용 절감 : 1억2천2백만 달러                       1064□×1/10×1000만가구×1/1000×0.92(환산계수)×$125/toe

7. 수트마스터의 성능

-가정용 기름보일러 청소제(수트마스터)는 벤처기업 상명이엔텍에서 국내 최초로 개발한 우수중소기업제품으로 기름절약과 보일러 수명연장의 효과를 동시에 달성할 수 있어 개인 및 국가경제에도 유익한 사업임.

-수트마스터는 그을음처럼 착화온도가 높아 잘 연소되지 않는 물질과 쉽게 화합하여 낮은온도에서도 착화될 수 있도록 설계되어 그을음을 재연소시키는 작용을 하므로서 보일러 내부(연소실)에 SootMaster(수트마스터) 한병만 부어주고 보일러를 가동하면 보일러 내부에 끼어있던 그을음이 완전히 재연소되어 보일러가 깨끗이 청소되는 제품임 (첨부자료참조)

8. 공공(자활)근로사업 추진사례

기 관 명	시 기	수 량 (병)
전북 익산시 전북 전주시 전북 김제시 전북 부안군 전북 남원시 전북 고창군 전북 남원시 대전광역시 전북 익산시 대전중구자활후견기관	2000년 1월 2000년 2월 2000년 4월 2000년 4월 2000년 4월 2002년 2월 2002년 2월 2002년 2월 2002년 3월 2004년현재	4,157 2,800 1,208 2,150 157 1,227 400 1,558 3,410

9. 제품 공급가격

제품명	단 위	규 격	공급가격	비 고
Soot Master (수트마스터)	병	500g	5,000원	(부가세별도)

10. 교육 및 기술지원

당사에서 자활근로참여자를 대상으로 □수트마스터□를 이용한 보일러 청소방법 및 보일러 관리에 대한 기술사항을 교육 지원함.

수트마스터 사용방법

1 보일러 몸체와 연통 분리후 연통내부의 이물질(그을음)을 털어낸다.

(연통내부가 막혔을 경우나 그을음의 양이 많을 경우)

2 먼저 물 한컴(200cc, 맥주컴1잔)을 연통연결부를 통해 보일러 내부에 부어주고 수트마스터를 뿌려준다.

(10평 이하의 보일러에는 물을 넣지 않는다)

3 연통을 조립하고 30분이상 가동하고 계속사용한다.

(PVC연통은 녹아내릴수 있으므로 주의)

11. 조직별 상호 역할 및 진행순서

자활후견기관
사업계획수립 및 승인요청	사업시행

사업계획서제출		사업승인

		복 지 과
		사회복지담당 복지시설담당
자치행정과		생활보호대상자 소년소녀가장 무의탁노인을 위한 복지사업추진		문화공보과 공보담당
실업대책담당
공공근로사업 기획·추진				효율적인 시정시책 홍보 및 보도
		환경관리과
		환경관리담당
		공해억제사업 대기환경오염방지

사 업 진 행 순 서

자활후견기관	사업계획승인요청 사업승인 및 지원	시.군.구 (사회복지과)

사업대상자 선정

사업일정 결정

근로대상자선정

및 모집

제품구입

(수트마스터)

근로대상자 사전교육

자활근로사업실시

사 업 평 가

대외 홍보

취로사업으로

검토

보일러 청소와 에너지 절약(자료:에너지관리공단)

[ 그을음으로 인한 연료손실 ]

그을음두께(□)	0.8	1.6	3.2
연료손실량(%)	2.2	4.5	8.2

[관석으로 인한 연료손실 ]

관석두께(□)	1	2	3	4	5	6
연료손실량(%)	1.2	2.2	4	4.7	6.3	8.7

보일러 그을음 청소하면

연료 10%나 절약돼요!

아침 저녁으로 싸늘한 기운이 피부에 와 닿는 계절, 본격적인 보일러 가동 준비를 해야할 때다. 가을철 보일러 손실 요령과 방법을 소개한다.

1. 보일러가 제대로 작동되지 않을 때 흔히 고장이라 생각하지만, 대부분 청소를 하지 않았거나 사용전 점검이 제대로 이뤄지지 않아 생기는 경우가 많다. 이럴 땐 가동전 보일러 내부의 연소 화실등의 연소통로와 연통에 낀 그을음을 말끔히 청소하고 재작동해야 한다. 보일러 내부 그을음만 닦아줘도 5∼10%의 연료를 절약할 수 있다.

내부청소를 할때는 ▲전원과 기름공급 밸브를 잠그고 ▲연통과 윗덧개를 분리한 다음 ▲소음기와 열차단판을 차례로 들어낸다. ▲쇠솔을 사용해 위에서 아래로 그을음을 쓸어내리고 청소한 후 ▲역순으로 조립하면 되는데 반드시 열 차단판을 결합한 후 가동해야 한다. 요즘에는 쇠솔을 사용하지 않고 내부에 뿌려주면 되는 그을음 청소약품도 나와있다.

2. 광전판에 그을음이 낀 것도 고장으로 착각하기 쉽다. 그을음이 광전관에 끼게 되면 보일러 작동이 안 되는데 이때는 버너 옆에 광전관 표기가 돼있는 것을 손으

로 뽑아 끝부분 센서를 가볍게 닦아주면 간단히 해결할 수 있다

수트마스터의 특징

상명 수트마스터(SOOT MASTER)는 보일러 내부에 끼어있는 그을음과 각종 산화퇴적물을 재 연소시켜 보일러 내부를 깨끗이 청소하는 청소제로서 연료를 10~20%이상 절약하고 보일러의 수명을 연장시키며 잔고장도 예방하는 환경 첨단 제품입니다.

항목	직접청소방법	상명수트마스터
그을음 청소방법	-쇠솔(Wire Brush)로 문질러서 청소.	제품을 보일러 내부에 투입하고 보일러 가동.
청소효과	-눈에 보이는 부분만 청소가능 -고착된 산화물 제거 불가능	-눈에 보이지 않거나 접근이 불가 능한 구석까지 완벽하게 청소가능 -고착산화물을 연소하여 제거
작업환경	-그을음의 비산으로 피해발생 -전문인력필요(경제적부담)	-외부로 그을음이 비산되지 않음 -누구나 손쉽게 청소할 수 있음 (소요시간 3분이면 O.K!)
연료절약	-청소시에만 효과가 있으며, 점차적으로 열효율이 떨어짐	-사용후 2~3개월동안 청소효과 지속 -연료절약효과 10~20%
저온부식 (산부식)	-부식 예방조치 없음	-저온부식과 산부식의 예방이 가능하며 보일러의 수명 연장
안전성	-작업중의 사고우려/청소기피	-비인화성물질로서 취급안전
경제성	IMF이후 연료비 급상승에 따른 난방비 상승 가정용보일러청소로 10%이상의 에너지 절약 →국가경제에 이바지 그을음의 비산에 따른 환경문제 해결

1. 간편합니다.

상명수트마스터는 보일러나 소각로 내부에 부어주거나 간단히 분무 하는 청소방식으로 사용이 간편합니다.

2. 안전합니다.

상명수트마스터는 보일러 청소시 화기에 접하여도 인화성이 없어서 역화되거나 폭발할 위험이 전혀 없습니다.

3. 경제적입니다.

상명수트마스터는 보일러의 그을음을 제거하기 위해 특별한 장비나 인력을 동원하지 않고 누구라도 저렴한 가격으로 구입하여 직접 사용할 수 있어 경제적입니다.

4. 연료를 절약합니다.

상명수트마스터는 보일러 내부의 그을음과 산화물을 함께 제거하여 부식을 방지하고 열효율을 향상시키므로 연료의 낭비를 막아줍니다.

5. 환경을 보호합니다.

상명수트마스터는 보일러 가동시 그을음의 비산이 없게 완전히 연소시키므로 공해유발을 방지하고 주위환경을 깨끗하게 해줍니다.